	Увеличение норм расхода топлива

	Условия увеличения 
	Размер увеличения

	Для бензиновых автомобилей

	Работа в зимнее время года
	От 5% до 20% (в зависимости от климатических районов)

	Работа на дорогах общего пользования (I, II и III категорий) в горных местностях, включая городские и сельские поселения и пригородные зоны, при высоте над уровнем моря:

-   от 300 до 800 метров (нижнегорье);

-   от 801 до 2000 метров (среднегорье);

-   от 2001 до 3000 метров (высокогорье);

-   свыше 3000 метров (высокогорье)
	До 5%

До 10%

До 15%

До 20%

	Работа на дорогах общего пользования (I, II и III категории) со сложным планом, вне пределов городов и пригородных зон, где в среднем на 100 км пути не менее 500 поворотов
	До 10%

	Работа в городах с населением:

-   свыше 3,0 миллионов человек;

-   от 1,0 до 3,0 миллионов человек;

-   от 250 тысяч до 1,0 миллиона человек;

-   от 100 тысяч до 250 тысяч человек;

-   в городах и поселках городского типа с населением городского типа с населением до 100 тысяч человек
	До 25%

До 20%

До 15%

До 10%

До 5%

	Работа, требующая частых технологических остановок, связанных с погрузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров (при условии, что на один километр пробега приходится более одной остановки, при этом остановки у светофоров, перекрестков и переездов не учитываются)
	До 10%

	Движение с пониженными скоростями (при перевозке нестандартных крупногабаритных, тяжеловесных, опасных грузов, грузов в стекле и тому подобных, движение в колоннах и при сопровождении и тому подобных):

-   с понижением скорости до 20 - 30 км/час;

-   с понижением скорости до 10 км/час
	До 15%

До 35%

	Пробег первой тысячи километров новыми автомобилями и автомобилями, вышедшими из капитального ремонта, а также при централизованном перегоне таких автомобилей:

-   своим ходом в одиночном состоянии;

-   в спаренном состоянии;

-   в строенном состоянии
	До 10%

До 15%

До 20%

	Срок эксплуатации:

-   более 5 лет;

-   более 8 лет
	До 5%

До 10%

	Работа грузовых автомобилей, фургонов, грузовых таксомоторов и тому подобных без учета массы перевозимого груза, работа в качестве технологического транспорта, включая работу внутри предприятий
	До 10%

	Работа специальных автомобилей (киносъемочных, ремонтных, автовышек, автопогрузчиков и тому подобных), выполняющих транспортный процесс при маневрировании на пониженных скоростях, при частых остановках и движении задним ходом
	До 20%

	Работа в карьерах, движение по полю, при вывозке леса на участках горизонтальных дорог IY и Y категории вне основной дороги общего пользования:

-   для автомобиля в снаряженном состоянии без груза;

-   для автомобиля с полной или частичной загрузкой в зависимости от полной массы автомобиля
	До 20%

До 40%

	Работа в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных заносов и тому подобных:

-   для дорог I, II и III категорий;

-   для дорог IY и Y категорий
	До 35%

До 50%

	Учебная езда
	До 20%

	Использование кондиционера или установки "климат-контроль":

-   при движении автомобиля;

-   на стоянке (независимо от времени года)
	До 7%

1 час простоя с работающим двгателем  10


